Ausschreibungstext Aktor KNX S4-B10 230 V

Aktor für das KNX-Bus-System. 4 Multifunktions-Ausgänge für je 1 Antrieb (Auf/Ab) oder 2 schaltbare Geräte (Ein/Aus). 10 Binäreingänge (Aktor- oder Bustaster). Laufzeitmessung der Antriebe (Positionsrückmeldung). Speicherung einer Fahrposition,  16-Kanal-Szenenspeicher.
Externe oder interne Vorgabe der Automatik möglich. Interne Automatik mit Beschattungs- oder Fenstersteuerung, Sperrungen, Verriegelungen und Prioritäts-Festlegungen. 
Ausgänge: 4 x Auf/Ab (8 x Ein/Aus), 230 V AC.
Eingänge: 10 x Binär, variable Spannung 6...80 V DC bzw. 6...240 V AC.
535 Kommunikationsobjekte.
Reiheneinbaugerät (6 Teilungseinheiten) mit 4 Taster-Paaren und Status-LEDs. Maße 107 x 88 x 60 (B x H x T in mm)

Fabrikat: Elsner Elektronik (www.elsner-elektronik.de)
Typ: KNX S4-B10 230 V

Ausschreibungstext Aktor KNX S2-B6 230 V

Aktor für das KNX-Bus-System. 2 Multifunktions-Ausgänge für je 1 Antrieb (Auf/Ab) oder 2 schaltbare Geräte (Ein/Aus). 6 Binäreingänge (Aktor- oder Bustaster). Laufzeitmessung der Antriebe (Positionsrückmeldung). Speicherung einer Fahrposition,  16-Kanal-Szenenspeicher.
Externe oder interne Vorgabe der Automatik möglich. Interne Automatik mit Beschattungs- oder Fenstersteuerung, Sperrungen, Verriegelungen und Prioritäts-Festlegungen. 
Ausgänge: 2 x Auf/Ab (4 x Ein/Aus), 230 V AC.
Eingänge: 6 x Binär, variable Spannung 6...80 V DC bzw. 6...240 V AC.
277 Kommunikationsobjekte.
Reiheneinbaugerät (6 Teilungseinheiten) mit 2 Taster-Paaren und Status-LEDs. Maße 107 x 88 x 60 (B x H x T in mm)

Fabrikat: Elsner Elektronik (www.elsner-elektronik.de)
Typ: KNX S2-B6 230 V

Ausschreibungstext Aktor KNX S1-B2 230 V

Aktor für das KNX-Bus-System. 1 Multifunktions-Ausgang für 1 Antrieb (Auf/Ab) oder 2 schaltbare Geräte (Ein/Aus). 2 Binäreingänge (Aktor- oder Bustaster). Laufzeitmessung des Antriebs (Positionsrückmeldung). Speicherung einer Fahrposition,  16-Kanal-Szenenspeicher.
Externe oder interne Vorgabe der Automatik möglich. Interne Automatik mit Beschattungs- oder Fenstersteuerung, Sperrungen, Verriegelungen und Prioritäts-Festlegungen. 
Ausgang: 1 x Auf/Ab (2 x Ein/Aus), 230 V AC.
Eingänge: 2 x Binär, variable Spannung 6...80 V DC bzw. 6...240 V AC.
130 Kommunikationsobjekte.
Reiheneinbaugerät (3 Teilungseinheiten) mit 1 Taster-Paar und Status-LED. Maße 53 x 88 x 60 (B x H x T in mm)

Fabrikat: Elsner Elektronik (www.elsner-elektronik.de)
Typ: KNX S1-B2 230 V