Ausschreibungstext Aktor KNX S4-B12 24 V

Aktor für das KNX-Bus-System. 4 Ausgänge für je 1 Antrieb (Auf/Ab). 12 Binäreingänge (Aktor- oder Bustaster). Laufzeitmessung der Antriebe (Positionsrückmeldung). Speicherung einer Fahrposition,  16-Kanal-Szenenspeicher.
Externe oder interne Vorgabe der Automatik möglich. Interne Automatik mit Beschattungs- oder Lüftungssteuerung, Sperrungen, Verriegelungen und Prioritäts-Festlegungen. 
Ausgänge: 4 x Auf/Ab, mit Polwendung für Motor 12 V DC / 24 V DC.
Eingänge: 12 x Binär, variable Spannung 6...24 V DC.
497 Kommunikationsobjekte.
Reiheneinbaugerät (6 Teilungseinheiten) mit 4 Taster-Paaren und Status-LEDs. Maße 107 x 88 x 60 (B x H x T in mm)

Fabrikat: Elsner Elektronik (www.elsner-elektronik.de)
Typ: KNX S4-B12 24 V