Ausschreibungstext Regen-/Windsensor KNX RW sl

Kombisensor für das KNX-Bus-System. Erfassung von Niederschlag und Wind-geschwindigkeit. Betriebsspannung 12…40 V DC / 12...28 V AC. Applikationsprogramm mit 4 Wind-Grenzwerten, 1 Regen-Schaltausgang, 8 multifunktionalen Berechner-Modulen, 8 UND- Logik-Gattern und 8 ODER-Logik-Gattern. 182 Kommunikationsobjekte. 
Für Wand-/Mastmontage. Maße 62 x 71 x 145 (B x H x T in mm).

Fabrikat: Elsner Elektronik (www.elsner-elektronik.de)
Typ: 70162 KNX RW sl