Ausschreibungstext Helligkeits-/Windsensor KNX LW sl

Kombisensor für das KNX-Bus-System. Erfassung von Helligkeit und Windgeschwindigkeit. Betriebsspannung 12…40 V DC / 12...28 V AC. Applikationsprogramm mit 4 Wind-Grenzwerten, 4 Helligkeits-Grenzwerten für Tag, 4 Dämmerungs-Grenzwerten für Nacht, 8 multifunktionalen Berechner-Modulen, 8 UND- Logik-Gattern und 8 ODER-Logik-Gattern. 303 Kommunikationsobjekte. 
Für Wand-/Mastmontage. Maße 62 x 71 x 145 (B x H x T in mm).

Fabrikat: Elsner Elektronik (www.elsner-elektronik.de)
Typ: 70164 KNX LW sl