Ausschreibungstext Helligkeitssensor Vari KNX 3L

Sensor für das KNX-Bus-System für Innen- oder Außen-Einsatz. Erfassung der Helligkeit (3 Sensoren). 
Grenzwertabhängige Schaltausgänge. 8 UND- und 8 ODER-Logik-Gatter. 8 Multifunktions-Module für Berechnung, Bedingung, Wandlung. 
274 Kommunikationsobjekte. 
Integrierte Halterung für Wand-/Mastmontage. Maße 65 x 80 x 30 (B x H x T in mm).

Fabrikat: Elsner Elektronik (www.elsner-elektronik.de)
Typ: 70382 Vari KNX 3L

Ausschreibungstext Kombisensor Vari KNX 3L-T

Sensor für das KNX-Bus-System für Innen- oder Außen-Einsatz. Erfassung von Helligkeit (3 Sensoren) und Temperatur. 
Grenzwertabhängige Schaltausgänge. Temperaturabhängige PI-Regelung für Heizung/Kühlung. Sommerkompensation für Kühlungen. 
8 UND- und 8 ODER-Logik-Gatter. 8 Multifunktions-Module für Berechnung, Bedingung, Wandlung. 
339 Kommunikationsobjekte. 
Integrierte Halterung für Wand-/Mastmontage. Maße 65 x 80 x 30 (B x H x T in mm).

Fabrikat: Elsner Elektronik (www.elsner-elektronik.de)
Typ: 70383 Vari KNX 3L-T

Ausschreibungstext Kombisensor Vari KNX 3L-TH

Sensor für das KNX-Bus-System für Innen- oder Außen-Einsatz. Erfassung von Helligkeit (3 Sensoren), Temperatur und Luftfeuchtigkeit. 
Grenzwertabhängige Schaltausgänge. Temperaturabhängige PI-Regelung für Heizung/Kühlung und feuchtigkeitsabhängige PI-Regelung für Be-/Entfeuchten. Sommerkompensation für Kühlungen. 4 Stellgrößenvergleicher. 
8 UND- und 8 ODER-Logik-Gatter. 8 Multifunktions-Module für Berechnung, Bedingung, Wandlung. 
421 Kommunikationsobjekte. 
Integrierte Halterung für Wand-/Mastmontage. Maße 65 x 80 x 30 (B x H x T in mm).

Fabrikat: Elsner Elektronik (www.elsner-elektronik.de)
Typ: 70384 Vari KNX 3L-TH

Ausschreibungstext Kombisensor Vari KNX T

Sensor für das KNX-Bus-System für Innen- oder Außen-Einsatz. Erfassung der Temperatur. 
Grenzwertabhängige Schaltausgänge. Temperaturabhängige PI-Regelung für Heizung/Kühlung. Sommerkompensation für Kühlungen. 
8 UND- und 8 ODER-Logik-Gatter. 8 Multifunktions-Module für Berechnung, Bedingung, Wandlung. 
212 Kommunikationsobjekte. 
Integrierte Halterung für Wand-/Mastmontage. Maße 65 x 80 x 30 (B x H x T in mm).

Fabrikat: Elsner Elektronik (www.elsner-elektronik.de)
Typ: 70385 Vari KNX T

Ausschreibungstext Kombisensor Vari KNX TH

Sensor für das KNX-Bus-System für Innen- oder Außen-Einsatz. Erfassung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. 
Grenzwertabhängige Schaltausgänge. Taupunktberechnung, Überwachung des Behaglichkeitsfeldes nach DIN 1946. Temperaturabhängige PI-Regelung für Heizung/Kühlung und feuchtigkeitsabhängige PI-Regelung für Be-/Entfeuchten. Sommerkompensation für Kühlungen. 4 Stellgrößenvergleicher. 
8 UND- und 8 ODER-Logik-Gatter. 8 Multifunktions-Module für Berechnung, Bedingung, Wandlung. 
294 Kommunikationsobjekte. 
Integrierte Halterung für Wand-/Mastmontage. Maße 65 x 80 x 30 (B x H x T in mm).

Fabrikat: Elsner Elektronik (www.elsner-elektronik.de)
Typ: 70386 Vari KNX TH

Ausschreibungstext Kombisensor Vari KNX GPS

GPS-Empfänger für das KNX-Bus-System. Ausgabe von aktueller Zeit und Standortkoordinaten. Berechnung des Sonnenstands. Kalender- und Wochenzeitschaltuhr. 
150 Kommunikationsobjekte. 
Integrierte Halterung für Wand-/Mastmontage. Maße 65 x 80 x 30 (B x H x T in mm).

Fabrikat: Elsner Elektronik (www.elsner-elektronik.de)
Typ: 70387 Vari KNX GPS

Ausschreibungstext Kombisensor Vari KNX TH-D

Sensor für das KNX-Bus-System für Innen- oder Außen-Einsatz. Erfassung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck. 
Grenzwertabhängige Schaltausgänge. Taupunktberechnung, Überwachung des Behaglichkeitsfeldes nach DIN 1946. Temperaturabhängige PI-Regelung für Heizung/Kühlung und feuchtigkeitsabhängige PI-Regelung für Be-/Entfeuchten. Sommerkompensation für Kühlungen. 4 Stellgrößenvergleicher. 
8 UND- und 8 ODER-Logik-Gatter. 8 Multifunktions-Module für Berechnung, Bedingung, Wandlung. 
328 Kommunikationsobjekte. 
Integrierte Halterung für Wand-/Mastmontage. Maße 65 x 80 x 30 (B x H x T in mm).

Fabrikat: Elsner Elektronik (www.elsner-elektronik.de)
Typ: 70388 Vari KNX TH-D

Ausschreibungstext Kombisensor Vari KNX 3L-TH-D

Sensor für das KNX-Bus-System für Innen- oder Außen-Einsatz. Erfassung von Helligkeit (3 Sensoren), Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck. 
Grenzwertabhängige Schaltausgänge. Taupunktberechnung, Überwachung des Behaglichkeitsfeldes nach DIN 1946. Temperaturabhängige PI-Regelung für Heizung/Kühlung und feuchtigkeitsabhängige PI-Regelung für Be-/Entfeuchten. Sommerkompensation für Kühlungen. 4 Stellgrößenvergleicher. 
8 UND- und 8 ODER-Logik-Gatter. 8 Multifunktions-Module für Berechnung, Bedingung, Wandlung.
 455 Kommunikationsobjekte. 
Integrierte Halterung für Wand-/Mastmontage. Maße 65 x 80 x 30 (B x H x T in mm).

Fabrikat: Elsner Elektronik (www.elsner-elektronik.de)
Typ: 70389 Vari KNX 3L-TH-D

Ausschreibungstext Kombisensor Vari KNX 3L-TH-D-GPS

Sensor für das KNX-Bus-System für Innen- oder Außen-Einsatz. Erfassung von Helligkeit (3 Sensoren), Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck. Mit GPS-Empfänger.
 Grenzwertabhängige Schaltausgänge. Taupunktberechnung, Überwachung des Behaglichkeitsfeldes nach DIN 1946. Temperaturabhängige PI-Regelung für Heizung/Kühlung und feuchtigkeitsabhängige PI-Regelung für Be-/Entfeuchten. Sommerkompensation für Kühlungen. 4 Stellgrößenvergleicher. 
Ausgabe von aktueller Zeit und Standortkoordinaten. Berechnung des Sonnenstands. Kalender- und Wochenzeitschaltuhr. 
8 UND- und 8 ODER-Logik-Gatter. 8 Multifunktions-Module für Berechnung, Bedingung, Wandlung. 
603 Kommunikationsobjekte. 
Integrierte Halterung für Wand-/Mastmontage. Maße 65 x 80 x 30 (B x H x T in mm).

Fabrikat: Elsner Elektronik (www.elsner-elektronik.de)
Typ: 70390 Vari KNX 3L-TH-D-GPS