Ausschreibungstext Aktor KNX S1R-B4 PF

Aktor für das KNX-Bus-System. 1 Multifunktions-Ausgang für 1 Antrieb (Auf/Ab) oder 2 schaltbare Geräte (Ein/Aus). 4 Eingänge für Binärkontakt oder Temperatursensor. Im Wechselspannungsbetrieb Laufzeitmessung des Antriebs (Positionsrückmeldung). Speicherung einer Fahrposition,  16-Kanal-Szenenspeicher. 
Externe oder interne Vorgabe der Automatik möglich. Interne Automatik mit Beschattungs- oder Fenstersteuerung, Sperrungen, Verriegelungen und Prioritäts-Festlegungen. Applikationsprogramm mit 4 Temperatur-Grenzwerten, 4 UND-Logik-Gattern und 4 ODER-Logik-Gattern.
Ausgang: 1 x Auf/Ab (2 x Ein/Aus), potenzialfrei.
Eingänge: 4 x Analog/Digital.
239 Kommunikationsobjekte.
Reiheneinbaugerät (3 Teilungseinheiten) mit 1 Taster-Paar und Status-LED. Maße 53 x 88 x 60 (B x H x T in mm)

Fabrikat: Elsner Elektronik (www.elsner-elektronik.de)
Typ: KNX S1R-B4 PF