Ausschreibungstext Spannungsversorgung KNX PS640

Spannungsversorgung für das KNX-Bus-System. Ein Ausgang KNX-Bus-Spannung 29 V (gedrosselt), Ausgangsstrom max. 640 mA, kurzschlussfest. Ein Ausgang 24 V DC (ungedrosselt), Ausgangsstrom max. 150 mA. Funktionen am Gerät (über integriertes Display und Tastenfeld): Protokollierung von Störmeldungen, Anzeige von Busspannung und Busstrom, Reset.
Reiheneinbaugerät für Hutschienenmontage. Maße 123 x 89 x 61 (B x H x T in mm), 7 TE.

Fabrikat: Elsner Elektronik (www.elsner-elektronik.de)
Typ: KNX PS640

Ausschreibungstext Spannungsversorgung KNX PS640 USB

Spannungsversorgung für das KNX-Bus-System. Ein Ausgang KNX-Bus-Spannung 29 V (gedrosselt), Ausgangsstrom max. 640 mA, kurzschlussfest. Ein Ausgang 24 V DC (ungedrosselt), Ausgangsstrom max. 150 mA. Funktionen am Gerät (über integriertes Display und Tastenfeld): Protokollierung von Störmeldungen, Anzeige von Busspannung und Busstrom, Reset. Frontseitige USB-Buchse für Buszugriff.
Reiheneinbaugerät für Hutschienenmontage. Maße 123 x 89 x 61 (B x H x T in mm), 7 TE.

Fabrikat: Elsner Elektronik (www.elsner-elektronik.de)
Typ: KNX PS640 USB

Ausschreibungstext Spannungsversorgung KNX PS640+

Spannungsversorgung für das KNX-Bus-System. Ein Ausgang KNX-Bus-Spannung 29 V (gedrosselt), Ausgangsstrom max. 640 mA, kurzschlussfest. Ein Ausgang 24 V DC (ungedrosselt), Ausgangsstrom max. 150 mA. Funktionen am Gerät (über integriertes Display und Tastenfeld): Protokollierung von Störmeldungen, Anzeige von Busspannung und Busstrom, Reset. Busfunktionen: Übertragung von Störmeldungen und Betriebsdaten, Zeit-/Dauerreset.
Reiheneinbaugerät für Hutschienenmontage. Maße 123 x 89 x 61 (B x H x T in mm), 7 TE.

Fabrikat: Elsner Elektronik (www.elsner-elektronik.de)
Typ: KNX PS640+

Ausschreibungstext Spannungsversorgung KNX PS640+USB

Spannungsversorgung für das KNX-Bus-System. Ein Ausgang KNX-Bus-Spannung 29 V (gedrosselt), Ausgangsstrom max. 640 mA, kurzschlussfest. Ein Ausgang 24 V DC (ungedrosselt), Ausgangsstrom max. 150 mA. Funktionen am Gerät (über integriertes Display und Tastenfeld): Protokollierung von Störmeldungen, Anzeige von Busspannung und Busstrom, Reset. Busfunktionen: Übertragung von Störmeldungen und Betriebsdaten, Zeit-/Dauerreset. Frontseitige USB-Buchse für Buszugriff.
Reiheneinbaugerät für Hutschienenmontage. Maße 123 x 89 x 61 (B x H x T in mm), 7 TE.

Fabrikat: Elsner Elektronik (www.elsner-elektronik.de)
Typ: KNX PS640+USB

Ausschreibungstext Spannungsversorgung KNX PS640-IP

Spannungsversorgung für das KNX-Bus-System. Ein Ausgang KNX-Bus-Spannung 29 V (gedrosselt), Ausgangsstrom max. 640 mA, kurzschlussfest. Ein Ausgang 24 V DC (ungedrosselt), Ausgangsstrom max. 150 mA. Funktionen am Gerät (über integriertes Display und Tastenfeld): Protokollierung von Störmeldungen, Anzeige von Busspannung und Busstrom, Reset. Ethernet-Schnittstelle für Routing, Tunnelling und für Ethernet als Linienkoppler und Bereichskoppler.
Reiheneinbaugerät für Hutschienenmontage. Maße 123 x 89 x 61 (B x H x T in mm), 7 TE.

Fabrikat: Elsner Elektronik (www.elsner-elektronik.de)
Typ: KNX PS640-IP	

Ausschreibungstext Spannungsversorgung KNX PS640+IP

Spannungsversorgung für das KNX-Bus-System. Ein Ausgang KNX-Bus-Spannung 29 V (gedrosselt), Ausgangsstrom max. 640 mA, kurzschlussfest. Ein Ausgang 24 V DC (ungedrosselt), Ausgangsstrom max. 150 mA. Funktionen am Gerät (über integriertes Display und Tastenfeld): Protokollierung von Störmeldungen, Anzeige von Busspannung und Busstrom, Reset. Busfunktionen: Übertragung von Störmeldungen und Betriebsdaten, Zeit-/Dauerreset. Ethernet-Schnittstelle für Routing, Tunnelling und für Ethernet als Linienkoppler und Bereichskoppler.
Reiheneinbaugerät für Hutschienenmontage. Maße 123 x 89 x 61 (B x H x T in mm), 7 TE.

Fabrikat: Elsner Elektronik (www.elsner-elektronik.de)
Typ: KNX PS640+IP