Ausschreibungstext Steuerung WS1000 Color-4
Zentraleinheit mit Wetterstation (mit Windsensor, beheiztem Regensensor, Helligkeitssensor, Temperatursensor, GPS-Empfänger) und Funk-Innenraumsensor WGTH-UP (für Temperatur, Luftfeuchtigkeit,). 4 Antriebs-Ausgänge (für Markise, Jalousie, Rollladen, Fenster, Schiebetür),  4 Multifunktions-Ausgänge (für Heizung, Kühlung, Zuluftgerät, Alarm, Dachrinnenheizung, Licht, Dimmer). 4 Multifunktions-Eingänge (für Bewegungsmelder, Rauchmelder, Zu-Kontakt, Statusmeldung einer separaten Klimaanlage, Automatik-Reset). 32 freie Funk-Kanäle (für Elsner Elektronik Lüftungsgeräte, Relais RF-Relais, Motorsteuergerät RF-MSG, Innenraumsensoren WGTH-UP und WGT, Tasterschnittstelle RF-B2-UP, Fernbedienung Remo 8). 
Manuelle Bedienung der Antriebsgruppen über Farb-Touch-Display. Anschlussmöglichkeit für 10 externe Handtaster. Funkfernbedienung Remo 8 optional.
Maße Zentraleinheit 250 x182 x 43 (B x H x T in mm), Unterputz- oder Hohlwandmontage, Maße UP-Kasten 235 x 169 x 62 (B x H x T in mm). Maße Wetterstation 96 x 77 x 118 (B x H x T in mm). Gehäusemaße Innenraumsensor 55 x 55 x 15 (B x H x Aufbautiefe in mm), Wandmontage in Gerätedose, mit Rahmen.
Erhältlich in den Farben Weiß/Grau oder Aluminium/Graphit.

Fabrikat: Elsner Elektronik (www.elsner-elektronik.de)
Typ: WS1000 Color-4

Ausschreibungstext Steuerung WS1000 Color-6
Zentraleinheit mit Wetterstation (mit Windsensor, beheiztem Regensensor, Helligkeitssensor, Temperatursensor, GPS-Empfänger) und Funk-Innenraumsensor WGTH-UP (für Temperatur, Luftfeuchtigkeit,). 6 Antriebs-Ausgänge (für Markise, Jalousie, Rollladen, Fenster, Schiebetür),  4 Multifunktions-Ausgänge (für Heizung, Kühlung, Zuluftgerät, Alarm, Dachrinnenheizung, Licht, Dimmer). 4 Multifunktions-Eingänge (für Bewegungsmelder, Rauchmelder, Zu-Kontakt, Statusmeldung einer separaten Klimaanlage, Automatik-Reset). 32 freie Funk-Kanäle (für Elsner Elektronik Lüftungsgeräte, Relais RF-Relais, Motorsteuergerät RF-MSG, Innenraumsensoren WGTH-UP und WGT, Tasterschnittstelle RF-B2-UP, Fernbedienung Remo 8). 
Manuelle Bedienung der Antriebsgruppen über Farb-Touch-Display. Anschlussmöglichkeit für 10 externe Handtaster. Funkfernbedienung Remo 8 optional.
Maße Zentraleinheit 250 x182 x 43 (B x H x T in mm), Unterputz- oder Hohlwandmontage, Maße UP-Kasten 235 x 169 x 62 (B x H x T in mm). Maße Wetterstation 96 x 77 x 118 (B x H x T in mm). Gehäusemaße Innenraumsensor 55 x 55 x 15 (B x H x Aufbautiefe in mm), Wandmontage in Gerätedose, mit Rahmen.
Erhältlich in den Farben Weiß/Grau oder Aluminium/Graphit.

Fabrikat: Elsner Elektronik (www.elsner-elektronik.de)
Typ: WS1000 Color-6

Ausschreibungstext Steuerung WS1000 Color-8
Zentraleinheit mit Wetterstation (mit Windsensor, beheiztem Regensensor, Helligkeitssensor, Temperatursensor, GPS-Empfänger) und Funk-Innenraumsensor WGTH-UP (für Temperatur, Luftfeuchtigkeit,). 8 Antriebs-Ausgänge (für Markise, Jalousie, Rollladen, Fenster, Schiebetür),  4 Multifunktions-Ausgänge (für Heizung, Kühlung, Zuluftgerät, Alarm, Dachrinnenheizung, Licht, Dimmer). 4 Multifunktions-Eingänge (für Bewegungsmelder, Rauchmelder, Zu-Kontakt, Statusmeldung einer separaten Klimaanlage, Automatik-Reset). 32 freie Funk-Kanäle (für Elsner Elektronik Lüftungsgeräte, Relais RF-Relais, Motorsteuergerät RF-MSG, Innenraumsensoren WGTH-UP und WGT, Tasterschnittstelle RF-B2-UP, Fernbedienung Remo 8
Manuelle Bedienung der Antriebsgruppen über Farb-Touch-Display. Anschlussmöglichkeit für 10 externe Handtaster. Funkfernbedienung Remo 8 optional.
Maße Zentraleinheit 250 x182 x 43 (B x H x T in mm), Unterputz- oder Hohlwandmontage, Maße UP-Kasten 235 x 169 x 62 (B x H x T in mm). Maße Wetterstation 96 x 77 x 118 (B x H x T in mm). Gehäusemaße Innenraumsensor 55 x 55 x 15 (B x H x Aufbautiefe in mm), Wandmontage in Gerätedose, mit Rahmen.
Erhältlich in den Farben Weiß/Grau oder Aluminium/Graphit.

Fabrikat: Elsner Elektronik (www.elsner-elektronik.de)
Typ: WS1000 Color-8

Ausschreibungstext Steuerung WS1000 Color-10
Zentraleinheit mit Wetterstation (mit Windsensor, beheiztem Regensensor, Helligkeitssensor, Temperatursensor, GPS-Empfänger) und Funk-Innenraumsensor WGTH-UP (für Temperatur, Luftfeuchtigkeit,). 10 Antriebs-Ausgänge (für Markise, Jalousie, Rollladen, Fenster, Schiebetür),  4 Multifunktions-Ausgänge (für Heizung, Kühlung, Zuluftgerät, Alarm, Dachrinnenheizung, Licht, Dimmer). 4 Multifunktions-Eingänge (für Bewegungsmelder, Rauchmelder, Zu-Kontakt, Statusmeldung einer separaten Klimaanlage, Automatik-Reset). 32 freie Funk-Kanäle (für Elsner Elektronik Lüftungsgeräte, Relais RF-Relais, Motorsteuergerät RF-MSG, Innenraumsensoren WGTH-UP und WGT, Tasterschnittstelle RF-B2-UP, Fernbedienung Remo 8). 
Manuelle Bedienung der Antriebsgruppen über Farb-Touch-Display. Anschlussmöglichkeit für 10 externe Handtaster. Funkfernbedienung Remo 8 optional.
Maße Zentraleinheit 250 x182 x 43 (B x H x T in mm), Unterputz- oder Hohlwandmontage, Maße UP-Kasten 235 x 169 x 62 (B x H x T in mm). Maße Wetterstation 96 x 77 x 118 (B x H x T in mm). Gehäusemaße Innenraumsensor 55 x 55 x 15 (B x H x Aufbautiefe in mm), Wandmontage in Gerätedose, mit Rahmen.
Erhältlich in den Farben Weiß/Grau oder Aluminium/Graphit.

Fabrikat: Elsner Elektronik (www.elsner-elektronik.de)
Typ: WS1000 Color-10

Ausschreibungstext Funk-Fernbedienung Remo 8
Handsender mit 8 Kanälen. Auf-/Ab-/Stopp-Tasten, Display zur Kanal-Anzeige. Mit Magnet-Wandhalterung.
Maße Handsender 41 x 140 x 21 (B x H x T in mm). Maße Halterung 54 x 150 x 11 (B x H x T in mm).
Erhältlich in den Farben Weiß/Grau oder Aluminium/Graphit.

Fabrikat: Elsner Elektronik (www.elsner-elektronik.de)
Typ: Remo 8