WS1 COLOR OHNE ANTRIEBS-AUSGÄNGE:

Ausschreibungstext Steuerung WS1 Color-0

Zentraleinheit mit integriertem Innenraumsensor (für Temperatur, Luftfeuchtigkeit) und  Wetterstation (mit Windsensor, beheiztem Regensensor, Helligkeitssensor, Temperatursensor, GPS-Empfänger). 2 Multifunktions-Ausgänge (für Heizung, Kühlung, Zuluftgerät, Alarm, Dachrinnenheizung, Licht, Dimmer). 2 Multifunktions-Eingänge (für Bewegungsmelder, Rauchmelder, Zu-Kontakt, Statusmeldung einer separaten Klimaanlage, Automatik-Reset). 32 freie Funk-Kanäle (für Elsner Elektronik Lüftungsgeräte, Relais RF-Relais, Motorsteuergerät RF-MSG, Lüftermodule RF-VM, Innenraumsensoren WG (AQS)TH-UP und WGT, Tasterschnittstelle RF-B2-UP, Fernbedienung Remo 8). 
Manuelle Bedienung der angeschlossenen Antriebe/Geräte über Farb-Touch-Display 5,7 Zoll. Anschlussmöglichkeit für 4 externe Handtaster. Funkfernbedienung Remo 8 optional.
Maße Zentraleinheit 164 x 121 x 29 (B x H x Aufbautiefe in mm), Unterputz- oder Hohlwandmontage, Maße UP-Kasten 152 x 92 x 62 (B x H x T in mm). Maße Wetterstation 96 x 77 x 118 (B x H x T in mm). Kunststoffgehäuse, erhältlich in den Farben Weiß/Grau oder Alu/Graphit.

Fabrikat: Elsner Elektronik (www.elsner-elektronik.de)
Typ: WS1 Color-0

WS1 COLOR MIT 230 V-ANTRIEBS-AUSGÄNGEN:

Ausschreibungstext Steuerung WS1 Color-1

Zentraleinheit mit integriertem Innenraumsensor (für Temperatur, Luftfeuchtigkeit) und  Wetterstation (mit Windsensor, beheiztem Regensensor, Helligkeitssensor, Temperatursensor, GPS-Empfänger). 1 Antriebs-Ausgang 230 V (für Markise, Jalousie, Rollladen, Fenster, Schiebetür),  2 Multifunktions-Ausgänge (für Heizung, Kühlung, Zuluftgerät, Alarm, Dachrinnenheizung, Licht, Dimmer). 2 Multifunktions-Eingänge (für Bewegungsmelder, Rauchmelder, Zu-Kontakt, Statusmeldung einer separaten Klimaanlage, Automatik-Reset). 32 freie Funk-Kanäle (für Elsner Elektronik Lüftungsgeräte, Relais RF-Relais, Motorsteuergerät RF-MSG, Lüftermodule RF-VM, Innenraumsensoren WG (AQS)TH-UP und WGT, Tasterschnittstelle RF-B2-UP, Fernbedienung Remo 8). 
Manuelle Bedienung der angeschlossenen Antriebe/Geräte über Farb-Touch-Display 5,7 Zoll. Anschlussmöglichkeit für 4 externe Handtaster. Funkfernbedienung Remo 8 optional.
Maße Zentraleinheit 164 x 121 x 29 (B x H x Aufbautiefe in mm), Unterputz- oder Hohlwandmontage, Maße UP-Kasten 152 x 92 x 62 (B x H x T in mm). Maße Wetterstation 96 x 77 x 118 (B x H x T in mm). Kunststoffgehäuse, erhältlich in den Farben Weiß/Grau oder Alu/Graphit.

Fabrikat: Elsner Elektronik (www.elsner-elektronik.de)
Typ: WS1 Color-1
Ausschreibungstext Steuerung WS1 Color-2

Zentraleinheit mit integriertem Innenraumsensor (für Temperatur, Luftfeuchtigkeit) und  Wetterstation (mit Windsensor, beheiztem Regensensor, Helligkeitssensor, Temperatursensor, GPS-Empfänger). 2 Antriebs-Ausgänge 230 V (für Markise, Jalousie, Rollladen, Fenster, Schiebetür),  2 Multifunktions-Ausgänge (für Heizung, Kühlung, Zuluftgerät, Alarm, Dachrinnenheizung, Licht, Dimmer). 2 Multi¬funktions-Eingänge (für Bewegungsmelder, Rauchmelder, Zu-Kontakt, Statusmeldung einer separaten Klimaanlage, Automatik-Reset). 32 freie Funk-Kanäle (für Elsner Elektronik Lüftungsgeräte, Relais RF-Relais, Motorsteuergerät RF-MSG, Lüftermodule RF-VM, Innenraumsensoren WG (AQS)TH-UP und WGT, Tasterschnittstelle RF-B2-UP, Fernbedienung Remo 8). 
Manuelle Bedienung der angeschlossenen Antriebe/Geräte über Farb-Touch-Display 5,7 Zoll. Anschlussmöglichkeit für 4 externe Handtaster. Funkfernbedienung Remo 8 optional.
Maße Zentraleinheit 164 x 121 x 29 (B x H x Aufbautiefe in mm), Unterputz- oder Hohlwandmontage, Maße UP-Kasten 152 x 92 x 62 (B x H x T in mm). Maße Wetterstation 96 x 77 x 118 (B x H x T in mm). Kunststoffgehäuse, erhältlich in den Farben Weiß/Grau oder Alu/Graphit.

Fabrikat: Elsner Elektronik (www.elsner-elektronik.de)
Typ: WS1 Color-2

Ausschreibungstext Steuerung WS1 Color-3

Zentraleinheit mit integriertem Innenraumsensor (für Temperatur, Luftfeuchtigkeit) und  Wetterstation (mit Windsensor, beheiztem Regen¬sensor, Helligkeitssensor, Temperatursensor, GPS-Empfänger). 3 Antriebs-Ausgänge 230 V (für Markise, Jalousie, Rollladen, Fenster, Schiebetür),  2 Multifunktions-Ausgänge (für Heizung, Kühlung, Zuluftgerät, Alarm, Dachrinnenheizung, Licht, Dimmer). 2 Multifunktions-Eingänge (für Bewegungsmelder, Rauchmelder, Zu-Kontakt, Statusmeldung einer separaten Klimaanlage, Automatik-Reset). 32 freie Funk-Kanäle (für Elsner Elektronik Lüftungsgeräte, Relais RF-Relais, Motorsteuergerät RF-MSG, Lüftermodule RF-VM, Innenraumsensoren WG (AQS)TH-UP und WGT, Tasterschnittstelle RF-B2-UP, Fernbedienung Remo 8). 
Manuelle Bedienung der angeschlossenen Antriebe/Geräte über Farb-Touch-Display 5,7 Zoll. Anschlussmöglichkeit für 4 externe Handtaster. Funkfernbedienung Remo 8 optional.
Maße Zentraleinheit 164 x 121 x 29 (B x H x Aufbautiefe in mm), Unterputz- oder Hohlwandmontage, Maße UP-Kasten 152 x 92 x 62 (B x H x T in mm). Maße Wetterstation 96 x 77 x 118 (B x H x T in mm). Kunststoffgehäuse, erhältlich in den Farben Weiß/Grau oder Alu/Graphit.

Fabrikat: Elsner Elektronik (www.elsner-elektronik.de)
Typ: WS1 Color-3

Ausschreibungstext Steuerung WS1 Color-4

Zentraleinheit mit integriertem Innenraumsensor (für Temperatur, Luftfeuchtigkeit) und  Wetterstation (mit Windsensor, beheiztem Regensensor, Helligkeitssensor, Temperatursensor, GPS-Empfänger). 4 Antriebs-Ausgänge 230 V (für Markise, Jalousie, Rollladen, Fenster, Schiebetür),  2 Multifunktions-Ausgänge (für Heizung, Kühlung, Zuluftgerät, Alarm, Dachrinnenheizung, Licht, Dimmer). 2 Multifunktions-Eingänge (für Bewegungsmelder, Rauchmelder, Zu-Kontakt, Statusmeldung einer separaten Klimaanlage, Automatik-Reset). 32 freie Funk-Kanäle (für Elsner Elektronik Lüftungsgeräte, Relais RF-Relais, Motorsteuergerät RF-MSG, Lüftermodule RF-VM, Innenraumsensoren WG (AQS)TH-UP und WGT, Tasterschnittstelle RF-B2-UP, Fernbedienung Remo 8). 
Manuelle Bedienung der angeschlossenen Antriebe/Geräte über Farb-Touch-Display 5,7 Zoll. Anschlussmöglichkeit für 4 externe Handtaster. Funkfernbedienung Remo 8 optional.
Maße Zentraleinheit 164 x 121 x 29 (B x H x Aufbautiefe in mm), Unterputz- oder Hohlwandmontage, Maße UP-Kasten 152 x 92 x 62 (B x H x T in mm). Maße Wetterstation 96 x 77 x 118 (B x H x T in mm). Kunststoffgehäuse, erhältlich in den Farben Weiß/Grau oder Alu/Graphit.

Fabrikat: Elsner Elektronik (www.elsner-elektronik.de)
Typ: WS1 Color-4

FERNBEDIENUNG FÜR WS1 COLOR:

Ausschreibungstext Funk-Fernbedienung Remo 8

Handsender mit 8 Kanälen. Auf-/Ab-/Stopp-Tasten, Display zur Kanal-Anzeige. Mit Magnet-Wandhalterung.
Maße Handsender 41 x 140 x 21 (B x H x T in mm). Maße Halterung 54 x 150 x 11 (B x H x T in mm).
Erhältlich in den Farben Weiß/Grau oder Aluminium/Graphit.

Fabrikat: Elsner Elektronik (www.elsner-elektronik.de)
Typ: Remo 8