Ausschreibungstext Tanksonde SO250-UI Modbus

Tanksonde zur Erfassung der Füllmenge von Flüssigkeiten in Tanks und zur Distanzmessung. Bestehend aus Auswertegerät und Ultraschall-Mess-Sonde. Auswertegerät mit Display und Tastenfeld (Anzeige von Füllstand/Abstand, Einstellung der Messung). Schnittstellen: Modbus, Spannung 0…10 V, Strom 0…20 mA, 2 zusätzliche Ausgangs-Relais. Hilfsspannung 230 V.
Mess-Sonde medienbeständig für Wasser und Heizöl, Messbereich 12…250 cm.
Maße: Auswertegerät für Reiheneinbau (7 Teilungseinheiten), 123 x 89 x 61 (B x H x T in mm). Sonden-Durchmesser ca. 60 mm, Höhe ca. 45 mm, Gewinde 1½ Zoll, Kabellänge 10 m.

Fabrikat: Elsner Elektronik (www.elsner-elektronik.de)
Typ: 70152 SO250-UI Modbus