Ausschreibungstext Aktor KNX S2

Aktor für das KNX-Bus-System. 2 Antriebs-Ausgänge. Speicherung von Fahrpositionen,  16-Kanal-Szenenspeicher.
Externe oder interne Vorgabe der Automatik möglich. Interne Automatik mit Beschattungs- oder Fenstersteuerung, Sperrungen, Verriegelungen, Prioritäts-Festlegungen, Kurzzeit- und Fahrbeschränkungen. 
Ausgänge: 2 x Auf/Ab, potenzialfrei, max. 30 V DC bzw. 230 V AC.
Betriebsspannung Busspannung. 
207 Kommunikationsobjekte.
Reiheneinbaugerät (3 Teilungseinheiten) mit 2 Taster-Paaren und Status-LED. Maße 53 x 88 x 60 (B x H x T in mm)

Fabrikat: Elsner Elektronik (www.elsner-elektronik.de)
Typ: KNX S2

Ausschreibungstext Aktor KNX S4

Aktor für das KNX-Bus-System. 2 Antriebs-Ausgänge. Speicherung von Fahrpositionen,  16-Kanal-Szenenspeicher.
Externe oder interne Vorgabe der Automatik möglich. Interne Automatik mit Beschattungs- oder Fenstersteuerung, Sperrungen, Verriegelungen, Prioritäts-Festlegungen, Kurzzeit- und Fahrbeschränkungen. 
Ausgänge: 4 x Auf/Ab, potenzialfrei, max. 30 V DC bzw. 230 V AC.
Betriebsspannung 230 V AC. 
409 Kommunikationsobjekte.
Reiheneinbaugerät (6 Teilungseinheiten) mit 4 Taster-Paaren und Status-LEDs. Maße 107 x 88 x 60 (B x H x T in mm)

Fabrikat: Elsner Elektronik (www.elsner-elektronik.de)
Typ: KNX S4