Ausschreibungstext Innenraumsensor KNX AQS/TH-UP gl

Innenraumsensor für das KNX-Bus-System. Messung von CO2-Gehalt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit (relativ, absolut). Berechnung des Taupunkts. Mischwertberechnung. 9 Grenzwerte. Logik-Verknüpfungen (UND und ODER). Integrierter PI-Regler für Heizung/Kühlung (nach Temperatur) und für ein- oder zweistufige Lüftung (nach Feuchtigkeit/CO2). Stellgrößenvergleicher. 196 Kommunikationsobjekte. Betriebsspannung: KNX-Busspannung.
Wandeinbau Unterputz in Gerätedose. Lieferung ohne Rahmen. Maße Gehäuse: ca. 55 x 55 (B x H in mm), Aufbautiefe ca. 8 mm. Maße Trägerplatte: ca. 71 x 71 (B x H in mm)

Fabrikat: Elsner Elektronik (www.elsner-elektronik.de)
Typ: 70624, 70625 KNX AQS/TH-UP gl