Ausschreibungstext Aktor KNX S-B4T-UP 24 V DC

Aktor für das KNX-Bus-System. Zur Steuerung von Beschattungen (Jalousien, Markisen, Rollläden) oder Fenstern. Externe oder interne Vorgabe der Automatik möglich. Interne Automatik mit Sperrungen, Verriegelungen und Prioritäts-Festlegungen. 8-Kanal-Szenenspeicher.
Anschluss für Antrieb: 1 x 24 V DC mit Polwendung.
Eingänge: 4 x Binär (für potenzialfreie Kontakte), 1 x Temperatursensor.
125 Kommunikationsobjekte.
Montage in Unterputzdose. Maße 50 x 51 x 41 (B x H x T in mm)

Fabrikat: Elsner Elektronik (www.elsner-elektronik.de)
Typ: KNX S-B4T-UP 24 V DC

Ausschreibungstext Aktor KNX S-B2-UP 24 V DC

Aktor für das KNX-Bus-System. Zur Steuerung von Beschattungen (Jalousien, Markisen, Rollläden) oder Fenstern. Externe oder interne Vorgabe der Automatikparameter möglich. Interne Automatik mit Sperrungen, Verriegelungen und Prioritäts-Festlegungen. 8-Kanal-Szenenspeicher.
Anschluss für Antrieb: 1 x 24 V DC mit Polwendung.
Eingänge: 2 x Binär (für potenzialfreie Kontakte).
88 Kommunikationsobjekte.
Montage in Unterputzdose. Maße 50 x 51 x 41 (B x H x T in mm)

Fabrikat: Elsner Elektronik (www.elsner-elektronik.de)
Typ: KNX S-B2-UP 24 V DC

Ausschreibungstext Aktor KNX S-UP 24 V DC

Aktor für das KNX-Bus-System. Zur Steuerung von Beschattungen (Jalousien, Markisen, Rollläden) oder Fenstern. Externe oder interne Vorgabe der Automatikparameter möglich. Interne Automatik mit Sperrungen, Verriegelungen und Prioritäts-Festlegungen. 8-Kanal-Szenenspeicher.
Anschluss für Antrieb: 1 x 24 V DC mit Polwendung.
72 Kommunikationsobjekte.
Montage in Unterputzdose. Maße 50 x 51 x 41 (B x H x T in mm)

Fabrikat: Elsner Elektronik (www.elsner-elektronik.de)
Typ: KNX S-UP 24 V DC