Weinzierl Engineering GmbH
DE-84508 Burgkirchen / Alz
www.weinzierl.de

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ausschreibungstext für KNX IO 510 (2O)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KNX Schaltaktor
Kompakter Schaltaktor mit einer Breite von max. 1 TE (18 mm) mit zwei bistabilen Ausgängen. Aktor mit Funktionen für universelle Ausgänge einschließlich Szenenschaltungen, Ein- und Ausschaltverzögerung, Treppenlichtschaltung und die Ansteuerung von Heizungsventilen (PWM für thermische Stellantriebe). Lokale Bedienung und Visualisierung des Gerätezustands über Taster und mehrfarbige LEDs auf der Gerätefront. Zusätzlich zu den Ausgangskanälen mindestens 16 unabhängige Logik- oder Zeitfunktionen. Versorgung über den KNX Bus ohne externe Spannungsversorgung. Alle Anschlüsse steckbar ausgeführt.

Technische Daten:
Gehäuse:	Reiheneinbau, Einbaubreite 1 TE (18 mm)
Schutzart:	IP20
Anschlüsse:	Klemme für KNX Bus (rot / schwarz)
	Steckbare Schraubklemme (3 polig) für Aktor Kanal 1
	Steckbare Schraubklemme (3 polig) für Aktor Kanal 2
Spannungsversorgung:	KNX ca. 4 mA
KNX:	Medium TP
Bedien- und Anzeigeelemente:	2 Tasten und 3 LEDs, mehrfarbig
	KNX Programmiertaste mit LED (rot)
Ausgang (Aktor):	Relais Typ: 230V∿ / 8A

Fabrikat:	Weinzierl KNX IO 510 (2O)
Artikel-Nummer:	5224