Ausschreibungstext KNX Touch One Style 

Touchpanel für die Raumautomation mit KNX, mit integrierten Steuerungsfunktionen. Farb-Touchdisplay (5,7 Zoll) zur Bedienung und Automatikeinstellung. Interne Automatik für Beschattung (Sonnen-/Sichtschutz), für die Raumklima-Regelung (Heizung, Kühlung, Lüftung) und zu Lichtsteuerung. Grundeinstellung über ETS. Busfunktionen für Zeit- und Szenensteuerung. Frei konfigurierbare Anzeige- und Bedienelemente im Display.
Integrierter Innenraumsensor für Temperatur und Luftfeuchtigkeit. 4 Binäreingänge. KNX-Anschluss für Datenübertragung. 

Betriebsspannung: 12-28 V AC (12-40 V DC). Maße 181 x 131 x 8 (B x H x Aufbautiefe in mm), Unterputz- oder Hohlwandmontage, Maße UP-Kasten 172 x 122 x 81 (B x H x T in mm). Farbe: Weiß/Grau.

Fabrikat: Elsner Elektronik (www.elsner-elektronik.de)
Typ: 70197 KNX Touch One Style